附件1-2

2020年滨海新区地表水考核断面水质目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 断面名称 | 所在水体 | 水质目标 | 达标时间 | 责任单位 |
| 1 | 南环桥 | 蓟运河 | Ⅴ | 2020 | 茶淀街、汉沽街、寨上街 |
| 2 | 蓟运河防潮闸 | 蓟运河 | Ⅴ | 2020 | 中新生态城、经开区 |
| 3 | 永和闸 | 北塘排水河 | 氨氮≤3其他Ⅴ类 | 2020 | 保税区、滨海高新区 |
| 4 | 塘汉公路桥 | 永定新河 | Ⅴ | 2020 | 北塘街、经开区 |
| 5 | 西小站桥 | 马厂减河 | Ⅴ | 2020 | 中塘镇 |
| 6 | 西关闸 | 马厂减河 | Ⅴ | 2020 | 新城镇 |
| 7 | 大梁子 | 海河 | Ⅴ | 2020 | 胡家园街、新河街、新北街 |
| 8 | 海河大闸 | 海河 | Ⅴ | 2020 | 杭州道街、塘沽街、新村街、新港街、经开区、高新区 |
| 9 | 北大港水库出口 | 北大港水库 | Ⅴ | 2020 | 中塘镇 |
| 10 | 工农兵防潮闸 | 独流减河 | Ⅴ | 2020 | 中塘镇 |
| 11 | 青静黄防潮闸 | 青静黄排水渠 | Ⅴ | 2020 | 小王庄镇、中塘镇、海滨街、太平镇、古林街 |
| 12 | 马棚口防潮闸 | 子牙新河 | Ⅴ | 2020 | 海滨街、太平镇 |
| 13 | 北排水河防潮闸 | 北排水河 | Ⅴ | 2020 | 古林街 |
| 14 | 沧浪渠出境 | 沧浪渠 | Ⅴ | 2020 | 太平镇 |
| 15 | 大神堂村河闸 | 付庄排干 | Ⅴ | 2020 | 杨家泊镇、寨上街 |
| 16 | 东排明渠入海口 | 东排明渠 | Ⅴ | 2020 | 经开区、泰达街、东疆、杭州道街（铁东地区） |
| 17 | 大沽排水河防潮闸 | 大沽排水河 | Ⅴ | 2020 | 保税区、大沽街、新城镇 |
| 18 | 荒地河入海口 | 荒地河 | Ⅴ | 2020 | 大港街、古林街 |
| 水污染物减排量（吨）：1732 |

注：污染物减排量是工程减排量。